ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50 **Měsíc Rok**

|  |  |
| --- | --- |
| Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky | ČSN EN 13561 OPRAVA 1  74 6034 |

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 13561:2015 je českou verzí opravy EN 13561:2015/AC:2016-03. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 13561:2015 is the Czech version of the Corrigendum EN 13561:2015/AC:2016-03. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Národní předmluva

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 13561:2015/AC  
EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM Březen 2016

ICS 91.060.50

Vnější clony a markýzy –  
Funkční a bezpečnostní požadavky

External blinds and awnings –  
Performance requirements including safety

|  |  |
| --- | --- |
| Stores extérieurs – Exigences de performance, y compris la sécurité | Markisen –  Leistungs- und Sicherheitsanforderungen |

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2016-03-31 pro začlenění do tří oficiálních jazykových verzí EN.



**Evropský výbor pro normalizaci**

**European Committee for Standardization**

**Comité Européen de Normalisation**

**Europäisches Komitee für Normung**

**Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel**

2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13561:2015/AC:2016 D/E/F  
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

4.1 Odolnost proti zatížení větrem

*Tabulka 1*

Tabulka 1 – Třídy odolnosti proti zatížení větrem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| jmenovitý tlak větru pN (N/m2) | < 40 | 40 | 70 | 110 | 170 | 270 | 400 |
| dovolený tlak větru pS (N/m2) | < 48 | 48 | 84 | 132 | 204 | 234 | 480 |

*se nahrazuje novou tabulkou:*

Tabulka 1 – Třídy odolnosti proti zatížení větrem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| jmenovitý tlak větru *p*N (N/m2) | < 40 | 40 | 70 | 110 | 170 | 270 | 400 |
| dovolený tlak větru *p*S (N/m2) | < 48 | 48 | 84 | 132 | 204 | **324** | 480 |