ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.31; 29.020; 31.020 **Měsíc Rok**

|  |  |
| --- | --- |
| Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení | ČSNIEC 50(702)OPRAVA 133 0050 |

Corrigendum

**ČSN IEC 50(702) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení** z ledna 1996 se opravuje takto:

*V heslu 702-04-21 se název jednotky* „shanon“ *opravuje na* „shannon“.

*K názvu „*rozhodovací obsah*“* *v heslu 702-04-20 se doplňuje národní poznámka tohoto znění:*

NÁRODNÍ POZNÁMKA Podle článku 16.03.06 ČSN ISO/IEC 2382-16:1998 (36 9001) se pro anglický termín „decision
content“ používá ekvivalent „maximální entropie“.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Radka Horská, Elnormservis, IČO 16315251

Technická normalizační komise: TNK 12 Veličiny a jednotky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Živcová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.